Cabin Air Installation Instructions
Mercedes Instructions

Estimated installation time (minutes): 20

Cabin air filter is located under glove box

1.
•
On the passenger side under the glove-box, there is a small access panel near the center of the dash - there is a hinged wing-nut - flip it up and turn counter clock-wise and rotate the access door downward to remove

2.
•
Remove the kick panel directly under the glove-box - there is a retaining screw on the right side under the glove-box

3.
•
Locate the two white slide retainers - slide towards the corners to open the cabin air cover + remove it

4.
•
Remove the old cabin air filter by rotating downward and replace

5.
•
Reinstall cover, kick panel and access door

Mode d’installation du filtre d’habitacle

Directives pour Mercedes

Durée d’installation estimée (en minutes) : 20

Le filtre d’habitacle est situé sous la boîte à gants.
1.
•
Sur le côté du passager, sous la boîte à gants, il y a un petit panneau d’accès près du centre du tableau de bord.  Repérez l’écrou à oreilles articulé; soulevez-le, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, puis tournez le panneau d’accès vers le bas pour le déposer.
2.
•
Déposez le panneau de protection place juste sous la boîte à gants; il y a une vis de retenue sur le côté droit, sous la boîte à gants.
3.
•
Repérez les deux coulisses blanches; glissez-les vers les coins pour ouvrir le couvercle du filtre d’habitacle et pour le déposer.
4.
•
Retirez le filtre d’habitacle usé en le tournant vers le bas et remplacez-le par un filtre neuf.

5.
•
Reposez le couvercle, le panneau de protection et le panneau d’accès.
Instrucciones para la instalación del filtro de aire de la cabina

Instrucciones para Mercedes

Duración estimada de la instalación (en minutos): 20

El filtro de aire de la cabina está situado debajo de la guantera.

1.
•
En el lado del pasajero, debajo de la guantera, hay un pequeño panel de acceso cerca del centro del tablero de mandos; hay una tuerca de mariposa articulada; voltéela y gírela en el sentido contrario al de las agujas del reloj, y rote la puerta de acceso hacia abajo para quitarla.
2.
•
Quite el panel de protección que se encuentra directamente debajo de la guantera. Hay un tornillo de retención en el lado derecho, debajo de la guantera.
3.
•
Localice los dos retenedores deslizables blancos. Deslícelos hacia las esquinas, para abrir la cubierta del filtro de aire de la cabina, y quítela.
4.
•
Quite el viejo filtro de aire de la cabina, rotándolo hacia abajo, y reemplácelo.
5.
•
Vuelva a instalar la cubierta, el panel de protección y la puerta de acceso.
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